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	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	安化县校车车载智能终端设备升级改造，网络枪式摄像头（不低200W像素）2台

	第1.2款
	是否预留采购份额
	

	第2.1款
	采购项目联系人姓名和电话
	夏育文   19277376389

	第2.2款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	安化县教育局   夏育文   19277376389

	第2.3款
	采购代理机构名称、地址、电话、联系人
	

	第3.1款
	供应商资格条件
	无

	第3.2款
	是否接受联合体形式
	否

	第5.1款
	现场勘察
	否

	三、响应文件的编写

	第10.1款
	供应商的资格证明文件（未进行资格预审的）
	营业执照复印件（加盖公章）、信用记录相关证明材料

	第10.1(3)项
	特定资格条件应提供的资格证明资料
	

	第10.3款
	预留采购份额的证明文件
	无

	第11.3款
	采购项目预算
	人民币450000元，大写：肆拾伍万元整

	第11.6款
	报价的其他要求
	

	第12.1款
	保证金
	无

	第13.1款
	响应文件有效期
	90天

	第14.1款
	分包
	

	第15.2款
	响应文件副本份数
	5份

	四、响应文件的递交

	第16.2款
	封套上应载明的信息
	

	第18.1款
	响应文件的递交时间和地点
	2026年7月30日9点00分（北京时间）
安化县教育局407室  

	五、响应文件的评审与询价

	第22.3款
	实质性要求和条件
	

	第23.2款
	最后报价的算术修正
	

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第34.1款
	财政部门指定的媒体
	安化县教育局官方网站

	第35.3款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	安化县教育局407 夏育文   19277376389

	第36.3款
	履约担保
	无

	七、政府采购政策

	第33.1款
	预留份额的实施措施及相关要求
	

	第38.1（3）项
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	

	第39.1款
	进口产品
	

	八、其他规定

	第41.1款
	代理服务费
	无

	第42.1款
	其他规定
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	包号 
	包名称
	分项项目名称
（条目号/品目名称）
	是否接受进口设备
	数量（台套）
	交货要求
	备注

	
	
	
	
	
	时间
	地点
	

	1
	



安化县校车车载智能终端设备升级改造
	校车车载智能终端（支持单北斗）
	否
	78
（以实际安装的套数为准）
	
	
	

	
	
	网络枪式摄像头（不低200W像素）
	否
	2
	
	
	

	
	
	校车车载智能终端设备安装、接入、调试等
	
	78
（以实际安装的套数为准）
	
	
	

	
	
	校车车载智能终端运维服务
	
	78
（以实际安装的套数为准）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。
2、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
3、供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按询价通知书规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。
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第二节 技术要求
技术要求编制提纲：
一、采购标的需实现的功能或者目标
1.功能。校车车载智能终端须符合省教育厅发布的《校车智能终端接入口规范》及国家相关标准（JT/T808—2013、JT/T1078），并具备15项核心功能：
1.主动安全预警：支持疲劳驾驶、接打手持电话、抽烟、分心驾驶、车道偏离、前方车辆碰撞预警等报警，报警信息实时上传平台。
2.驾驶员行为监测：通过DSM摄像头实现驾驶员身份识别、生理疲劳报警、未系安全带报警等。
3.车辆运行监测：支持北斗定位、超速报警、夜间异动报警、路线偏离报警等。
4.音视频采集与存储：支持车内外高清视频实时监控，报警触发时自动抓拍图片和短视频并上传平台，本地视频存储不少于30天，固态硬盘容量不低于512GB。
2.目标。构建“车在线、人在岗、险可控”的校车动态监管体系。
二、终端技术要求
本次项目采购技术参数严格依据国家、省级、行业官方标准文件确定，参数合规性、设备兼容性、平台适配性均对照现行规范逐条核验，确保合法合规、贴合监管要求。       
具体依据标准如下：《汽车行驶记录仪》（GB/T19056—2021）、《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》（JT/T 794-2019）、《道路运输车辆卫星定位系统终端通讯协议及数据格式》（JT/T 808-2019）、《道路运输车辆卫星定位系统车载视频终端技术要求》（JT/T 1076-2016）、《道路运输车辆主动安全防范系统终端技术要求和测试规程》（DB43/T 1852-2020），并参照《湖南省校车车辆智能监管平台设备报警规则》《湖南省校车智能终端接入接口规范（试行）》执行。
三、终端安装要求
为保障设备安装质量，实现不安全驾驶行为精准识别，设备安装调试须符合以下要求： 
1.智能终端的安装应符合 JT/T 794—2019 中“第 7，安装要求” 的规定。 
2.安装前先检查车辆的装饰面板、前挡玻璃、仪表盘、电源系统、刹车灯、转向灯等是否正常，并详细记录；系统安装应避免改变车辆本身的电气结构与布线，保证不会因系统安装而产生 
车辆安全隐患。 
3.安装过程中要求做到安装位置合理、固定可靠；选用阻燃线缆，走线整齐，线缆捆扎有序；接头接触良好，采用绝缘胶带缠绕包紧，禁止金属线芯裸露；使用专用剥线工具，禁止用打火 
机烧线；尽量隐蔽走线，裸露在外的线缆需套波纹管并固定；车内严禁私拉乱接，谨防线路短路起火。 
4.设备安装位置需避开车辆安全气囊和空调管道，安装区域应远离碰撞、过热、阳光直射、废气、水和灰尘，同时注意选择在通风、散热条件好的地方，尽量保证隐蔽安装，不影响原车外 
观和驾驶员操作。设备的安装应使用螺丝固定，保证不会松动。 
5.智能终端主机优先安装于中控台卡槽，若无卡槽可选择安装于中控台上方。 
6.驾驶室摄像机 HOD 的视频通道设为“通道一”，安装在驾驶员上方，同时应避免被遮阳帘或遮阳板遮挡摄像头；监控画面左侧为车辆前方，并确保画面可以完整地监控驾驶员及方向盘和仪表台区域。 
7.车厢过道摄像机的视频通道设为“通道二”，安装在车厢前方，能最大角度地监控车厢学生情况，安装位置不可被其他设备遮挡或影响到驾乘人员正常上下车活动。 
8.前门摄像机的视频通道设为“通道三”，安装在驾驶员上方，能最大角度地监控学生上下车情况，安装位置不可被其他设备遮挡或影响到驾驶员正常上下车活动。 
9.智能辅助驾驶摄像机 ADAS 的视频通道设为“通道五”，安装在前挡风玻璃上，不受雨刮器停放位置的干涉和遮挡；安装区域的外挡风玻璃表面要清洁干净，保证镜头采集的画面清晰。 
10.驾驶员行为分析摄像机 DSM 的视频通道设为“通道六”，安装在驾驶员中控台的中间，正对驾驶员人脸，确保整个人脸处于视频画面中央，且保证拍摄镜头内无物体遮挡；确保 DSM 安装位置不对驾驶员的行车安全造成视野遮挡影响。 
11.设备安装完成后，需进行精准标定，确保设备能运行在最佳工作环境中。 
12. 按照“安装一台、核验一台、上线一台”原则落实设备安装工作。对安装质量不达标的情形（如视频通道错误、视频缺失、画面不清晰、画面遮挡、画面角度偏差、车辆定位不准、报警误报率高等），须限期整改。
四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
采购数量见《采购清单一览表》，在2026年8月31前，完成大福、长塘、羊角、马路、烟溪等10个乡镇，校车车载终端设备和2个监控室摄像头的安装、对接联调、接入、调试等工作，确保9月1日开学能正常使用。
五、采购标的的验收标准
 县教育局组织交警、交通等部门联合验收，核查设备安装质量、平台接入、数据上传、功能实现等，确保校车智能终端上传至省平台的车辆定位、实时视频、风险预警等数据完整、实时、准确，验收合格后交付使用。
六、质量管控与售后服务
（一）质量管控
1. 产品标准：供应商提供的车载智能终端设备须为省“三客一危一校”平台白名单内的品牌，且为全新原厂正品，通过国家强制性产品认证（CCC认证），各项参数满足平台接入要求。终端设备须具备持续迭代升级的核心服务能力，并需提交CMA认证的第三方检测报告。
2.安装规范：安装须符合《道路运输车辆卫星定位系统车载终端安装规范》要求，确保线路隐蔽、牢固、安全，不影响车辆安全性能。
3.平台接入验收：设备安装调试过程中，平台运营商、终端设备采购单位和校车企业必须逐台核验安装质量，确保视频画面布局规范、视频清晰、角度合规、定位精准、报警参数正确，落实“安装一台，核验一台，合格一台”要求。设备须100%成功接入湖南省“三客一危”监管平台，实现实时视频调取、定位上传、报警推送、闭环处置。
（二）售后服务
1.终端设备供应商要持续进行运维服务，并建立快速故障响应机制。设备出现故障时，服务方须在规定时间内到达现场处理，确保校车日常监管运行不受影响。
2.免费提供平台操作、设备使用及日常维护培训，确保相关操作人员能够熟练掌握设备使用和日常维护技能。
3.后续年度流量费及运维服务费按首年的标准持续保障，确保监控终端设备长期稳定、有效运行（因校车数量自然减少导致的服务需求变化除外）。
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